
**Working on medway-ME Router:** 

Router>

Router> enable

Router# conf t

Router(config)# hostaname R2

R2(config)# int fa 0/0

R2(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)# int se 0/0/0

R2(config-if)# ip add 172.168.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)#