Switch> en (user EXEC mode)  
Switch # show ? ( privilege EXEC mode)

Switch# conf t

Switch(config)# hostname Lab13Switch ( Global configuration mode)

Lab13Switch(config)#enable password 1234

Lab13Switch(config)#enable secret 5678

Lab13Switch(config)#exit

Lab13Switch#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1052 bytes

!

version 12.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Lab13Switch

!

enable secret 5 $1$mERr$RchIbJiXmCXFtFBZll50l/

enable password 1234

!

!

Lab13Switch#conf t

Lab13Switch(config)# line console 0

Lab13Switch(config-line)#password 1111 ( Line Configuration mode)

Lab13Switch(config-line)#login

Lab13Switch(config-line)#exit

Lab13Switch(config)#line vty 0 15

Lab13Switch(config-line)#password 3333

Lab13Switch(config-line)#login

Lab13Switch(config-line)#exit

Lab13Switch(config)#exit

Lab13Switch#show running-config

!

!

!

!

line con 0

password 1111

login

!

line vty 0 4

password 3333

login

line vty 5 15

password 3333

login

!

!

end

Lab13Switch#conf t

Lab13Switch(config)#interface vlan99

Lab13Switch(config-if)#ip add 172.10.24.99 255.255.255.0 (Interface Configuration mode)

Lab13Switch(config-if)#no shutdown

Lab13Switch(config-if)#end

Lab13Switch#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

Lab13Switch#